**Protokoll genomgång gemensamt garage och miljöhus 2023-10-07**

**Medverkande**

Lars Andersson, Hans Andersson, Björn Johansson, Mahbod Lindblad, Caritha Persson, Jonas Strömberg

**Garage Länga A. (finns i UH-plan för 2024)**

* Framsida:
	+ Skrapmåla
	+ Byt ca 1/3 av de liggande brädorna (två nedersta raderna). 7 portar söderifrån.
	+ Byt ett par stående brädor ca mitt i
* Baksida:
	+ Spika till allmänt
	+ Byt liggande ca 20 m 2 övre rader mitt i längan
	+ Byt liggande två övre rader söderut i början
	+ Klipp bort buskar och träd, flytta undan möbler, fri gång.
* Norra kortsidan:
	+ Gräv ur och byt ca 30 brädor. Uppskattad kostnad för material inkl. färg 20-22.000 sek

**Garage Länga B (finns i UH-plan 2025)**

* Baksida
	+ Måla
	+ Byt ca 3 brädor i östra hörnet
	+ Byt ca 4 brädor i västra hörnet. Skada efter gräsklippare.
* Västra kortsidan:
	+ Måla
	+ Byt enstaka bräda

**Garage Länga C (finns i UH-plan för 2025)**

* Framsida:
	+ Byt 3 rader liggande brädor hela framsidan
* Västra sidan:
	+ Byt ca 10 brädor
* Baksidan:
	+ Byt ca 15 brädor
	+ Gräv ut lite och bättra på grusbädden
* Östra sidan
	+ Byt enstaka bräda

Kostnaden i material uppskattas till 20.000.för både B och C gemensamt.

**Garage Länga D (länga D-F ligger i UH-planen för 2026)**

* Framsida:
	+ Skrapmåla liggande brädor
* Västra kortsida:
	+ Måla & Spika
* Baksida:
	+ Byt en bräda vid västra hörnet
	+ Skrapmåla sina ställen alternativt hela

**Miljöhus**

* Framsida:
	+ Måla

**Garage Länga E**

* Framsida:
	+ Byt två nedre liggande brädor
	+ Skrapmåla
* Östra kortsidan:
	+ Såga av en bit längst ned och montera plåt i nederkant

**Garage Länga F**

* Framsida:
	+ Spika till
* Baksida:
	+ Skrapmåla på sina ställen
	+ Byt en bräda i västra hörnet
	+ Total panelbyte om ca 5 år? (c:a 2028)

**Garage Länga G**

* Framsida:
	+ Byt nedre liggande östra sidan
	+ Måla övre salning i garageportarna
* Västra kortsidan:
	+ Måla & spika
* Baksidan:
	+ Byt en bräda i västra hörnet
	+ Skrapmåla på sina ställen
	+ Byt en bräda i östra hörnet

*Åtgärder som spika bör längorna som har sina garage i dessa längor klara att göra löpand.*